### Załącznik nr 2.1. SIWZ

###  Sprawa nr ZDW-DN-4-271-34/19

## **WYCENA**

Przedmiot zamówienia: ***Dostawa 2 szt. samochodów osobowych***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry techniczne dotyczące oferowanych samochodów***(należy wypełnić odrębnie dla każdego z 2 oferowanych samochodów)* | **Cena jednostkowa (brutto w zł)** |
| **Marka, model****samochodu** | **Data produkcji** | **Typ****i pojemność skokowa silnika** | **Moc maksymalna (w kW)** | **Poziom zużycia paliwa w cyklu mieszanym****(w l/100 km)** | **Norma emisji spalin(według oznaczenia EURO)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM (brutto w zł):** |  |

|  |
| --- |
| **Dane techniczne i wyposażenie samochodu****typ: samochód osobowy 5-miejscowy, typu hatchback / liftback** |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. (1) |   |
| 2 | Nadwozie typu hatchback / lifback, 5-miejscowe, homologacja osobowa (2) |   |
| 3 | Ilość drzwi - 5 (2) |   |
| 4 | Kolor nadwozia - szary metalizowany (2) |   |
| 5 | Tapicerka materiałowa ciemnej barwy (2) |   |
| 6 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (2) |   |
| 7 | Silnik benzynowy (2) |   |
| 8 | Norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6,2 (2) |   |
| 9 | Maksymalna moc nie mniej niż 160 KM (2) |   |
| 10 | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 240 Nm (2) |   |
| 11 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większe niż 7,5 l/100 km (2) |   |
| 12 | Napęd na koła przednie (2) |   |
| 13 | Długość całkowita nie mniejsza niż 4850 mm (2) |   |
| 14 | Szerokość całkowita bez lusterek bocznych nie mniejsza niż 1850 mm (2) |   |
| 15 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2800 mm (2) |   |
| 16 | Objętość bagażnika z kołem zapasowym dojazdowym nie mniejsza niż 540 litrów (2) |   |
| 17 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczneoraz kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń, poduszka chroniąca nogi kierowcy (2) |   |
| 18 | Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD (2) |   |
| 19 | Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (2) |   |
| 20 | System automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (2) |   |
| 21 | Czujniki parkowania przednie i tylne montowane fabrycznie (2) |   |
| 22 | Tylna kamera ułatwiająca parkowanie montowana fabrycznie (2) |   |
| 23 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, osobne nawiewy powietrza na tylny rząd siedzeń (2) |   |
| 24 | Centralny zamek z pilotem (2) |   |
| 25 | Immobiliser (2) |   |
| 26 | Autoalarm (2) |   |
| 27 | Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie i tylne (2) |   |
| 28 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne (2) |   |
| 29 | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth i ekranem kolorowym dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 8" (2) |   |
| 30 | Audio z fabryczną nawigacją satelitarną bądź możliwością wyświetlania i obsługi nawigacji z telefonu kierowcy typu smartfon (iOS lub Android) na ekranie fabrycznego radia (2) |   |
| 31 | Dywaniki gumowe (2) |   |
| 32 | Koła z felgami ze stopów lekkich nie mniejsze niż 16" (2) |   |
| 33 | Koło zapasowe (2) |   |
| 34 | Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (2) |   |
| 35 | Przednie światła przeciwmgielne (2) |   |
| 36 | Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość (2) |   |
| 37 | Komputer pokładowy (2) |   |
| 38 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem (2) |   |
| 39 | Światłą do jazdy dziennej LED (2) |   |
| 40 | Minimum jedno gniazdo 12 v w kabinie kierowcy (1) |   |
| 41 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw podstawowych narzędzi(podnośnik i klucz do kół) (2) |   |

*1 – należy określić konkretny parametr*

*2 – należy wskazać TAK / NIE*

|  |
| --- |
| **Dane techniczne i wyposażenie samochodu****typ: samochód osobowy 5-miejscowy** |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy (2) |   |
| 2 | Nadwozie 5-miejscowe, homologacja osobowa (2) |   |
| 3 | Ilość drzwi – 5, w tym drzwi odsuwane w drugim rzędzie siedzeń prawe i leweoraz tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone (2) |   |
| 4 | Przestrzeń bagażowa bez szyb bocznych bądź z szybami chronionymi od wewnątrz osłonami z siatki stalowej o oczkach kwadratowych nie większych niż 20 mm (2) |   |
| 5 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (2) |   |
| 6 | Silnik benzynowy (2) |   |
| 7 | Norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6,2 (2) |   |
| 8 | Maksymalna moc nie mniej niż 100 KM (2) |   |
| 9 | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 160 Nm (2) |   |
| 10 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTPnie większe niż 7,0 l/100 km (2) |   |
| 11 | Napęd na koła przednie (2) |   |
| 12 | Długość całkowita nie mniejsza niż 4100 mm (2) |   |
| 13 | Wysokość całkowita nie mniejsza niż 1750 mm (2) |   |
| 14 | Szerokość całkowita bez lusterek bocznych nie mniejsza niż 1750 mm (2) |   |
| 15 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2450 mm (2) |   |
| 16 | Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej za drugim rzędem fotelinie mniejsza niż 800 mm (2) |   |
| 17 | Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1300 mm (2) |   |
| 18 | Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1200 mm (2) |   |
| 19 | Wykładzina gumowa podłogi w przestrzeni ładunkowej (2) |   |
| 20 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczneoraz kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń (2) |   |
| 21 | Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD (2) |   |
| 22 | Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (2) |   |
| 23 | Przednie światła przeciwmgielne (2) |   |
| 24 | Klimatyzacja (2) |   |
| 25 | Centralny zamek z pilotem (2) |   |
| 26 | Immobiliser (2) |   |
| 27 | Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie i tylne (2) |   |
| 28 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne (2) |   |
| 29 | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth (2) |   |
| 30 | Dywaniki gumowe (2) |   |
| 31 | Koło zapasowe (2) |   |
| 32 | Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość (2) |   |
| 33 | Komputer pokładowy (2) |   |
| 34 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości podparcia odcinka lędźwiowego (2) |   |
| 35 | Światłą do jazdy dziennej (2) |   |
| 36 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw podstawowych narzędzi(podnośnik i klucz do kół) (2) |   |

*1 – należy określić konkretny parametr*

*2 – należy wskazać TAK / NIE*

............................................ .................................................................

  *(miejscowość / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej /*

 *osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*